**Готовимся к дачному сезону. Пожарная безопасность на дачах.**

Согласно статистическим данным, почти все пожары в деревянных зданиях и домах на дачных и садовых участках возникают в весенний или осенний период.

***К основным причинам пожара можно отнести следующее:***

* Неконтролируемое сжигание сухих веток не в специально отведенных местах (бочка).
* Нарушение правил эксплуатации электрооборудования и некачественного монтажа электропроводки в доме.
* Не соблюдение правил пожарной безопасности гражданами (курение в доме, оставленная без присмотра печь).

Большая часть дачных участков используется для ведения сельского хозяйства, в связи с этим МЧС России в 2016 году издало приказ от 26.01.2016 г. № 26 «Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса» в рамках которого разъясняется безопасное применение открытого огня. К примеру: использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

- место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объёмом не более 1 куб. метра;

- место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

- территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

- лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

Но не каждый дачный участок позволяет соблюдать данные требования, в связи с этим при использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется. Также в целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

При использовании мангалов, жаровен противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.

***Использование открытого огня запрещается:*** на торфяных почвах; при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима; при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра; под кронами деревьев хвойных пород; в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар; при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения; при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

Ни в коем случае в течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления нельзя покидать место сжигания, это делается для того, чтобы горение (тление) не распространилось за пределы очаговой зоны и не привело к возникновению пожара или иной чрезвычайной ситуации.

***Как обезопасить свой участок:***

* для дачи необходимо приобрести углекислотный (или порошковый) огнетушитель, а обитатели дома должны уметь им пользоваться;
* рядом с домом поставьте бочку или любую другую емкость с водой;
* монтажом электропроводки должны заниматься только профессионалы;
* газовые баллоны нужно хранить и использовать вне дома, на расстоянии не менее 5 м до жилых помещений;
* перед печью или камином постелите металлический предтопочный лист размером не менее 50х70 см;
* не храните дрова или уголь рядом с топкой;
* производите чистку дымоходов не реже одного раза в три месяца.

**Обратите внимание, что соблюдение простых правил пожарной безопасности оградит Вас от беды и сохранит имущество, предотвратит гибель людей.**

Начальник караула 84 ПСЧ

13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России

по Красноярскому краю

Журавлев С.В.